### uVision2 Project, (C) Keil Software
### Do not modify !

Target (RT-Thread/AT91SAM7S), 0x0004 // Tools: 'ARM-ADS'

Group (Startup)
Group (Kernel)
Group (AT91SAM7S)
Group (finsh)

File 1,1,<.\application.c><application.c>
File 1,1,<.\board.c><board.c>
File 1,1,<.\startup.c><startup.c>
File 1,5,<.\rtconfig.h><rtconfig.h>
File 2,1,<..\..\src\clock.c><clock.c>
File 2,1,<..\..\src\idle.c><idle.c>
File 2,1,<..\..\src\ipc.c><ipc.c>
File 2,1,<..\..\src\irq.c><irq.c>
File 2,1,<..\..\src\kservice.c><kservice.c>
File 2,1,<..\..\src\mem.c><mem.c>
File 2,1,<..\..\src\mempool.c><mempool.c>
File 2,1,<..\..\src\object.c><object.c>
File 2,1,<..\..\src\timer.c><timer.c>
File 2,1,<..\..\src\scheduler.c><scheduler.c>
File 2,1,<..\..\src\slab.c><slab.c>
File 2,1,<..\..\src\thread.c><thread.c>
File 2,1,<..\..\src\device.c><device.c>
File 3,1,<..\..\libcpu\arm\AT91SAM7S\cpu.c><cpu.c>
File 3,1,<..\..\libcpu\arm\AT91SAM7S\interrupt.c><interrupt.c>
File 3,1,<..\..\libcpu\arm\AT91SAM7S\serial.c><serial.c>
File 3,1,<..\..\libcpu\arm\AT91SAM7S\stack.c><stack.c>
File 3,1,<..\..\libcpu\arm\AT91SAM7S\trap.c><trap.c>
File 3,2,<..\..\libcpu\arm\AT91SAM7S\context_rvds.S><context_rvds.S>
File 3,2,<..\..\libcpu\arm\AT91SAM7S\start_rvds.S><start_rvds.S>
File 4,1,<..\..\finsh\cmd.c><cmd.c>
File 4,1,<..\..\finsh\finsh_compiler.c><finsh_compiler.c>
File 4,1,<..\..\finsh\finsh_error.c><finsh_error.c>
File 4,1,<..\..\finsh\finsh_heap.c><finsh_heap.c>
File 4,1,<..\..\finsh\finsh_init.c><finsh_init.c>
File 4,1,<..\..\finsh\finsh_node.c><finsh_node.c>
File 4,1,<..\..\finsh\finsh_ops.c><finsh_ops.c>
File 4,1,<..\..\finsh\finsh_parser.c><finsh_parser.c>
File 4,1,<..\..\finsh\finsh_token.c><finsh_token.c>
File 4,1,<..\..\finsh\finsh_var.c><finsh_var.c>
File 4,1,<..\..\finsh\finsh_vm.c><finsh_vm.c>
File 4,1,<..\..\finsh\shell.c><shell.c>
File 4,1,<..\..\finsh\symbol.c><symbol.c>


Options 1,0,0  // Target 'RT-Thread/AT91SAM7S'
 Device (AT91SAM7S64)
 Vendor (Atmel)
 Cpu (IRAM(0x200000-0x203FFF) IROM(0x100000-0x10FFFF) CLOCK(20000000) CPUTYPE(ARM7TDMI))
 FlashUt ()
 StupF ("STARTUP\Atmel\SAM7.s" ("Atmel AT91SAM7 Startup Code"))
 FlashDR (UL2ARM(-U44045500 -O15 -S0 -C0 -D00(3F0F0F0F) -L00(4) -FO6 -FD200000 -FC800 -FN1 -FF0AT91SAM7_64 -FS0100000 -FL010000))
 DevID (3815)
 Rgf (AT91SAM7S64.H)
 Mem ()
 C ()
 A ()
 RL ()
 OH ()
 DBC_IFX ()
 DBC_CMS ()
 DBC_AMS ()
 DBC_LMS ()
 UseEnv=0
 EnvBin ()
 EnvInc ()
 EnvLib ()
 EnvReg (˙Atmel\SAM7S\)
 OrgReg (˙Atmel\SAM7S\)
 TgStat=16
 OutDir (.\objs\)
 OutName (rtthread-sam7s)
 GenApp=1
 GenLib=0
 GenHex=1
 Debug=1
 Browse=1
 LstDir (.\objs\)
 HexSel=1
 MG32K=0
 TGMORE=0
 RunUsr 0 0 <>
 RunUsr 1 0 <>
 BrunUsr 0 0 <>
 BrunUsr 1 0 <>
 CrunUsr 0 0 <>
 CrunUsr 1 0 <>
 SVCSID <>
 GLFLAGS=1790
 ADSFLGA { 242,31,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 }
 ACPUTYP (ARM7TDMI)
 RVDEV ()
 ADSTFLGA { 0,12,0,18,99,0,1,66,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 }
 OCMADSOCM { 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 }
 OCMADSIRAM { 0,0,0,32,0,0,64,0,0 }
 OCMADSIROM { 1,0,0,16,0,0,0,1,0 }
 OCMADSXRAM { 0,0,0,0,0,0,0,0,0 }
 OCR_RVCT { 1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,16,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,32,0,0,64,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 }
 RV_STAVEC ()
 ADSCCFLG { 5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 }
 ADSCMISC ()
 ADSCDEFN ()
 ADSCUDEF ()
 ADSCINCD (.;..\..\include;..\..\libcpu\arm\AT91SAM7S;..\..\finsh)
 ADSASFLG { 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 }
 ADSAMISC ()
 ADSADEFN ()
 ADSAUDEF ()
 ADSAINCD ()
 PropFld { 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 }
 IncBld=1
 AlwaysBuild=0
 GenAsm=0
 AsmAsm=0
 PublicsOnly=0
 StopCode=3
 CustArgs ()
 LibMods ()
 ADSLDFG { 17,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 }
 ADSLDTA (0x00100000)
 ADSLDDA (0x00200000)
 ADSLDSC ()
 ADSLDIB ()
 ADSLDIC ()
 ADSLDMC (--keep __fsym_* --keep __vsym_*)
 ADSLDIF ()
 ADSLDDW ()
  OPTDL (SARM.DLL)(-cAT91SAM7S)(DARMATS.DLL)(-p91SAM7S64)(SARM.DLL)()(TARMATS.DLL)(-p91SAM7S64)
  OPTDBG 8189,6,()()()()()()()()()() (Segger\JLTAgdi.dll)()()()
 FLASH1 { 9,0,0,0,1,0,0,0,4,16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 }
 FLASH2 (Segger\JLTAgdi.dll)
 FLASH3 ("" ())
 FLASH4 ()
EndOpt

